Formular F3

LISTĂ DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | U/M | Cantitatea |
| 1 | TSC02B01> - Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1 | mc | 94,00 |
| 2 | RPDB35B% - Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format .asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie); | mp | 283,00 |
| 3 | TRA01B04> - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km | tonă | 131,60 |
| 4 | CG10C01> - Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10 | mc | 40,50 |
| 5 | IFB02E02> - Strat drenant, din nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de 15 cm, din piatra sparta roca sedimentara | mp | 326,00 |
| 6 | TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km | tonă | 122,66 |
| 7 | TSD07A02> - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | mc | 47,00 |
| 8 | TSH06A01^-1 - Acoperire elastica din tartan , denumita si pardoseala sportiva din poliuretan, special destinata terenurilor multisport (terenuri de tenis, fotbal, baschet etc) si pentru amenajarea spatiilor de joaca publice si private, grosime 5,0 cm | mp | 270,00 |
| 9 | @CO03A#-2 - Borduri cauciuc asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar | ml | 74,00 |
| 10 | TSD04XB - Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 10CM gros.pam.coeziv | mc | 32,60 |
| 11 | TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94% | 100  mc | 0,32 |
| 12 | CP04A01> - Montaj echipamente loc de joaca | buc | 11 |
| 13 | CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv | mc | 18 |
| 14 | CA01E1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3?20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea intre 35 si 60 m inclusiv | mc | 2,56 |
| 15 | TRA04B01> - Transportul rutier al betonului si mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe o distanta de 10 km | tonă | 49,34 |
| 16 | TSH02A01> - Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii T, pentru teren mijlociu | tonă | 32.60 |
| 17 | TSH03A01> - Mobilizarea manuala a terenului pentru priza strat vegetal nivelare si finisare teren mobilizat T, pentru teren mijlociu cu adancimea de 10 C | mp | 326,00 |
| 18 | TSH04A01> - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | mp | 326,00 |
| 19 | TSH01A02> - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 % | mp | 326,00 |
| 20 | TSH06A01> - Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | mp | 3,26 |
| 21 | @DD02A1-1 - Pavaj executat cu pavele rezidentiale tip Elis dublu T -T 1 pe un substrat de nisip | mp | 30,40 |
| 22 | @CO04B01>-1 - Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza M 100-T ,5 CM, pe fundatie beton C 5/4 (B 75) cca. 15 CM, rosturi umplute cu mortar | ml | 38,00 |
| 23 | TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94% | 100  mc | 0,32 |
| 24 | TSG02A01> - Curatarea terenului de iarba si buruieni | mp | 3,26 |
| 25 | TSH02B01> - Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamant la radacina arbusti cu ghimpi si trandafiri | buc | 4,00 |
| 26 | TSG03A01> - Defrisarea manuala a suprafetei impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de 10 cm, depozitarea materialelor, cu scoaterea radacinii | mp | 3,26 |